-- Análise 10 – Análise baseada em Grade
--             
--   Análise baseada em Grade
--   Nome : An_Perigo_DeslzCaragua
--   Plano de saida : Perigo_Caragua_%A%M%d_%h%m
--   Plano de entrada :    *****  A definir *************
--
--  
local vuso = amostra('V_Uso_Terra') or 0
local vgeo = amostra('V_Geologia') or 0
local vgeom = amostra('V_Geomorfologia') or 0
local vsolo = amostra('V_Solos') or 0
local chuva = amostra('hidro') or 0
local pchuva = 0

if chuva < 2 then
  pchuva = 1
elseif chuva < 4 then
  pchuva = 1.5
elseif chuva < 6 then
  pchuva = 1.7
elseif chuva < 8 then
  pchuva = 2.2
elseif chuva < 10 then
  pchuva = 2.6
else
  pchuva = 3
end


return 0.4  * vuso + 
       0.33 * vgeo + 
       0.65 * vgeom + 
       0.75 * vsolo + 
       0.87 * pchuva
