-- Análise 9 – Risco de PH nos pontos de captação da água do Paraiba do Sul 
--             
--   Análise baseada em plano de risco
--   Nome : An_CaptacaoPH_Paraiba
--   Plano de risco : Captacao_PCDQA
--   Plano de entrada : “PCDQA”  * configurar polígonos de influencia de captacao
--
--  
local var1 = minimo('PCDQA','ph')

local ph_n_min = 6.1
local ph_n_max = 7.3

local ph_at_min = 5.9
local ph_at_max = 7.6

if var1 ==nil or (var1 > ph_n_min and var1 < ph_n_max) then
    return 0 -- Normal
elseif (var1 > ph_at_min and var1 <= ph_n_min) or (var1 >= ph_n_max and var1 < ph_at_max) then
  return 2 -- Atencao
elseif (var1 <= ph_at_min) or (var1 >= ph_at_max) then
  return 3 -- Alerta
  else
--  return 4 -- Alerta maximo
end