-- Análise 7 – Risco de chuva em Caraguatatuba 
--             
--   Análise baseada em plano de risco
--   Nome : An_Chuva_Caragua
--   Plano de risco : Caragua_setores_risco
--   Plano de entrada : “hidro” “Prec_eta5km”
--
--  ************  Incluir o risco de cada poligono 


local max_prec = prec_media_historico_grid('hidro', 20) or 0
local prev24h = maximo_pn('Prec_eta5km', 4) or 0

local chuvaTotal = max_prec + prev24h

--print (max_prec, prev24h, chuvaTotal)

--print(sigla:sub(sigla:len() -2, sigla:len() -1))

local risco = sigla:sub(sigla:len() -2, sigla:len() -1)

if risco == 'R1' then
		if chuvaTotal == nil or chuvaTotal < 30 then
			return 0
		   elseif chuvaTotal < 50 then
			return 1
		elseif chuvaTotal < 80 then
			return 2
		elseif chuvaTotal < 110 then
			return 3
		else
			return 4
		end
	elseif risco == 'R2' then
		if chuvaTotal == nil or chuvaTotal < 20 then
			return 0
		   elseif chuvaTotal < 40 then
			return 1
		elseif chuvaTotal < 70 then
			return 2
		elseif chuvaTotal < 100 then
			return 3
		else
			return 4
		end	
	elseif risco == 'R3' then
		if chuvaTotal == nil or chuvaTotal < 10 then
			return 0
		   elseif chuvaTotal < 20 then
			return 1
		elseif chuvaTotal < 35 then
			return 2
		elseif chuvaTotal < 80 then
			return 3
		else
			return 4
		end			
	else
		if chuvaTotal == nil or chuvaTotal < 10 then
			return 0
		   elseif chuvaTotal < 20 then
			return 1
		elseif chuvaTotal < 35 then
			return 2
		elseif chuvaTotal < 50 then
			return 3
		else
			return 4
		end	
end





--  Equqcao para ser aplicada a tabela no TerraView
--  'R3' where sigla like '%(R3)%'